ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

w sprawie wykonania zadania p.n.: „Dostawa i montaż dźwigu towarowo-osobowego z napędem elektrycznym i kabiną nieprzelotową (przystosowaną dla osób niepełnosprawnych)”

§ 1. 

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania .: „Demontaż istniejącego dźwigu, dostawa i montaż dźwigu towarowo-osobowego z napędem elektrycznym i kabiną nieprzelotową (przystosowaną dla osób niepełnosprawnych)”

Szczegółowy zakres  przedstawiają stanowiące integralną część umowy:

1) oferta nr z dnia …………………………
2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

§ 2.

1. Dostawa i montaż dźwigu towarowo-osobowego z napędem elektrycznym i kabiną nieprzelotową (przystosowaną dla osób niepełnosprawnych) zostanie dokonana w terminie do ……………..., dostawa dokonana po ……………….. nie zostanie przyjęta, a wszelkie wynikające z tego koszty ponosi Wykonawca.
2. Odbiór dźwigu towarowo-osobowego z napędem elektrycznym i kabiną nieprzelotową (przystosowaną dla osób niepełnosprawnych) odbędzie się na terenie Zamawiającego.
3. Odbioru dźwigu towarowo-osobowego z napędem elektrycznym i kabiną nieprzelotową (przystosowaną dla osób niepełnosprawnych) dokona komisja, w skład której wejdą osoby wskazane przez Zamawiającego.
4. Podstawę odbioru dźwigu towarowo-osobowego z napędem elektrycznym i kabiną nieprzelotową (przystosowaną dla osób niepełnosprawnych) stanowi protokół odbioru.
5. Za dzień odbioru dźwigu towarowo-osobowego z napędem elektrycznym i kabiną nieprzelotową (przystosowaną dla osób niepełnosprawnych) uważa się datę podpisania przez osoby o których mowa w ust. 3 protokołu dźwigu towarowo-osobowego z napędem elektrycznym i kabiną nieprzelotową (przystosowaną dla osób niepełnosprawnych).
6. W przypadku gdy Wykonawca dostarczy wadliwy przedmiot umowy lub nieodpowiadający wymogom określonym w  § 1 ust 2 pkt, Zamawiający odmówi podpisania protokołu odbioru do czasu dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy spełniającego warunki określone w n/n umowie. Wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowego wezwania dostarczyć Zamawiającemu wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotu umowy.     

§ 3.

1.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za dostarczenie dźwigu towarowo-osobowego z napędem elektrycznym i kabiną nieprzelotową (przystosowaną dla osób niepełnosprawnych) kwotę: ...................................... zł brutto (słownie:

2. Zamawiający dokona zapłaty kwoty brutto za dostarczenie dźwigu towarowo-osobowego z napędem elektrycznym i kabiną nieprzelotową (przystosowaną dla osób niepełnosprawnych) na podstawie faktury VAT w terminie do ……………. 
4. Zapłata nastąpi w formie przelewu na wskazane konto przez Wykonawcę.

§ 4.

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nieterminowe dostawy przedmiotu umowy w wysokości 0,5%, liczony od wartości umowy określonej w § 3 ust.1 za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia.

2. W przypadku zwłoki w płatności zobowiązań Zamawiającego, wynikających z § 3 niniejszej umowy – zobowiązuje się on zapłacić Wykonawcy odsetki za okres zwłoki od zaległej kwoty, w wysokości ustawowo obowiązującej.

3. Strony ustalają, że niedotrzymanie terminu dostawy przedmiotu umowy o okres dłuższy niż pięć dni, skutkuje rozwiązaniem umowy bez konsekwencji finansowo-prawnych dla Zamawiającego.

§ 5.

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy:
- gwarancja na dźwigu towarowo-osobowego z napędem elektrycznym i kabiną nieprzelotową (przystosowaną dla osób niepełnosprawnych) – 24 miesięcy
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego wykonania napraw elementów, które uległy niezawinionemu przez Zamawiającego uszkodzeniu. W trakcie eksploatacji dźwigu towarowo-osobowego z napędem elektrycznym i kabiną nieprzelotową (przystosowaną dla osób niepełnosprawnych) będzie korzystał z bezpłatnych napraw ewentualnych uszkodzeń gwarancyjnych przez 24 miesiące.
3. W przypadku 3-krotnej awarii któregokolwiek elementu przedmiotu umowy, nie wynikającej z winy Zamawiającego w ciągu okresu gwarancyjnego, nastąpi wymiana na fabrycznie nowy element z przedłużeniem jego okresu gwarancji.

§ 6.

1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu.
3. W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.
4. W przypadku zaistnienia sporu strony zobowiązują się przekazać sprawy do sądu miejscowo właściwego dla Zamawiającego.
5.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Spis załączników:
Załącznik nr 1 – dźwig towarowo-osobowy z napędem elektrycznym i kabiną nieprzelotową (przystosowaną dla osób niepełnosprawnych)

	                          		

Kupujący		
Sprzedawca	

SPECYFIKACJA dźwigu towarowo-osobowego z napędem elektrycznym i kabiną nieprzelotową (przystosowaną dla osób niepełnosprawnych)
przeznaczenie	dźwig towarowo – osobowy przystosowany dla osób niepełnosprawnych	
oznaczenie przystanków	0; 1; 2	
ilość przystanków
ilość dojść (ilość drzwi szybowych)
ilość drzwi kabinowych
wysokość podnoszenia	3
3 szt.
1 szt.
8,15 m	
udźwig
prędkość dźwigu	min. 1600 kg./21 osób
min. 0,50 m/s (z płynną regulacją)	
KABINA		
typ kabiny	nieprzelotowa	
wymiary kabiny	(Sk x Gk x Hk): 1850x2300x2000 (mm)	
drzwi kabinowe	automatyczne, centralne min. (szer., wys.) 1600x2000 (mm)	
drzwi szybowe	automatyczne, centralne min. (szer., wys.) 1600x2000 (mm)	
WYKONANIE KABINY, DRZWI KABINOWYCH I SZYBOWYCH		
wykonanie kabiny	blacha nierdzewna	
drzwi kabinowe	blacha nierdzewna	
drzwi szybowe
rama kabiny 	blacha nierdzewna
dostosowana do pracy na 2 prowadnicach	
STEROWANIE		
rodzaj sterowania	mikroprocesorowe zbiorcze	
sterowanie kabiny 	kaseta w kabinie i na przystankach	
OBSŁUGA		
obsługa dźwigu	 nie wymaga stałej obsługi	
NAPĘD		
napęd
maszynownia	elektryczny
bez maszynowni, wciągarka posadowiona w górnej części szybu	

WYMAGANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA KABINY:
•	cokoły przypodłogowe ze stali nierdzewnej
•	poręcze ze stali nierdzewnej
•	odboje ze stali nierdzewnej
•	oświetlenie energooszczędne
•	oświetlenie awaryjne
•	wentylator elektryczny
•	stacyjka blokady drzwi
•	kaseta dyspozycyjna z przyciskami, z grafiką Braille’a, umieszczone na ścianie bocznej; przyciski: dyspozycyjny, otwieranie i zamykanie drzwi, włącznik wentylatora, alarm

ELEMENTY SYGNALIZACJI:
•	kasety w kabinie i na przystankach
•	wskazanie piętra w kabinie i na przystankach
•	informacja głosowa o przybyciu kabiny na wybrany przystanek
•	interkom
•	sygnał dźwiękowy

		
Cena Netto 
                                      PLN	Cena Brutto 
                                       PLN	

……………………………………….
                                                                                                                 pieczątka i podpis 

UWAGA: Wszystkie nazwy przedmiotów zamówienia lub nazwy ich elementów, producenci, znaki patentowe lub ich pochodzenie użyte w niniejszej specyfikacji oraz w załącznikach do specyfikacji należy traktować jako przykładowe tzn. dopuszcza się stosowanie innych równoważnych, o nie gorszych parametrach technicznych przedmiotów zamówienia.